

**NX-3200-C3数字对讲机  
产品规格书**

**建伍终端产品线**

**NX-3200-C3数字对讲机产品规格书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **作者** | **审核者** | **备注** |
| V1.0 | 2022.12 | kenwus |  | 基线文档 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

版权所有日本JVC建伍株式会社保留所有权利

版权声明：

本文档著作权由日本JVC建伍株式会享有。

本文档中的信息随着KENWOOD建伍产品和技术的进步将不断更新。由于JVC KENWOOD集团技术的不断发展，以上指标数据若有变更，以KENWOOD的新发布资料为准，恕不另行通知。

NXDN®是JVCKENWOOD公司和ICOM公司的注册商标。

NEXEDGE®是JVCKENWOOD公司注册商标。

FleetSync®是JVCKENWOOD公司的注册商标。

AMBE+2™是Digital Voice Systems Inc公司的注册商标。

所有其他商标均为其各自持有人的财产。

目录

[1 产品外观 4](#_Toc26484)

[2 产品特点 5](#_Toc14348)

[3 产品规格 7](#_Toc9930)

[4 标配附件](#_Toc14004) 9

# 产品外观



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NX-3000_HT_2P_FKY_LightBar_MGT | NX-3000_HT_2P_FKY_BT_57L_GR | NX-3000_HT_Univ_FKY_CONN_KRA22_55L_GR |

# 产品特点

* **通用特征**
  + - 内置GPS接收机芯片，可实现GPS定位功能。
    - 内置蓝牙组件。支持蓝牙耳机;蓝牙串行数据传输(按需配置)。
    - 7色LED指示灯。提示不同的工作状态。
    - 内置AMBE+2声码器
    - 内置紧急报警功能。包括:手动触发报警、倒地报警、剧烈晃动报警、超时静止报警。
    - 内置单兵作业安全提示功能。
    - 具有语音提示功能。并且可编辑语音输入。
    - 录音/回放功能: 分段录音，总长600秒。
    - 空中写频功能(选件)
    - 采用主动消噪技术(ANR)，保证优异的语音质量。
    - 采用14针多功能插座。支持扩展应用。
    - 坚固耐用。符合美国军用标准MIL-STD810 C/D/E/F/G 11项环境试验标准。

防尘和防水通过国际标准IP67的测试

* + - 场强测试功能，能够检测来自基站当前频道的场强信号，为场所信号覆盖提供直观数据参考，进而改善网络覆盖质量；
* **数字-DMR模式(选件)**
  + - 符合ETSI DMR Tier II /Tier III标准。12.5kHz载频2时隙TDMA方式。
    - 支持语音业务:个别呼叫，组呼，全呼，广播呼叫。
    - 支持数据业务: 预置状态信息，短数据(需电脑或外部数据设备)，长数据(需电脑或外部数据设备)，透明数据传输(需电脑或外部数据设备)、GPS数据、蓝牙数据。
    - 具有呼叫强拆功能。
    - 直通模式下双时隙通信
    - 在多中转台IP联网下能够自动判选和切换到更佳信号的中转台。漫游通信无需手动切换信道。
    - 遥毙/复活/远程监听/远程检测。(按需配置)
    - 内置15bit数字加密和DMR标准的ARC4 40bit加密功能。
* **数字-NXDN模式**
  + - 超窄带FDMA方式。6.25kHz信道间隔和12.5kHz信道间隔可编程选择设置。使用灵活,频谱利用率高。
    - 支持语音业务:个别选呼，组呼，全呼，广播呼叫。
    - 支持数据业务:预置状态信息，短数据(需电脑或外部数据设备)，长数据(需电脑或外部数据设备)，透明数据传输(需电脑或外部数据设备)、GPS数据、蓝牙数据。
    - 具有15bit的语音加密功能。
    - 空中别名功能。呼叫方将自己的别名或ID发送到接收方显示出来。
    - 遥毙/复活/远程监听/远程检测(按需配置)
    - 数字常规模式
    - 在多中转台IP联网下能够自动判选和切换到更佳信号的中转台。漫游通信无需手动切换信道。
    - 数字/模拟混合工作模式，双模双待，自适应响应。
    - 63个RAN码。
    - NEXEDGE C型数字集群和Gen2数字集群(选件)
    - 优先呼叫(可分8个级别)。
    - 延迟加入。
    - 遇忙排队。
    - 4个优先接收ID实现强插通信动态重组。
    - ESN验证。
    - 自动登记，漫游通信。
* **模拟模式**
  + - 支持模拟常规模式和LTR集群。
    - PTT-ID/ANI（仅发射）。
    - 内置扰频加密功能。
    - 内置多种信令: QT/DQT编码和解码，DTMF编码/解码，FleetSync/ FleetSync ll，MDC1200。

# 标准技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通用 | | |
| 频率范围 | | 136~174MHz |
| 信道数量 | | 64 |
| 区域数量 | | 4 |
| 信道间隔 | 模拟 | 12.5kHz/25kHz |
| 数字 | 6.25kHz/12.5kHz |
| 工作电源电压 | | 7.5VDC±20% |
| 电池使用时间（FDMA/TDMA)  5-5-90工作循环 | | 约11小时（KNB-57L电池） |
| 主机工作温度范围 | | - 30～+60℃ |
| 尺寸（宽x高x厚） | 本机 | 56x119.6x36.7mm |
| 配KNB-57L | 56x119.6x39.3mm |
| 重量 | 本机 | 206g |
| 配KNB-57L | 326g |
| 支持标准 | ETSI(EMC) | EN 301 489-3，EN 301 489-5  EN 301 489-17 |
| ETSI(频谱) | EN 300 086，EN 300 113，EN 300 219,  EN 300 328，EN 300 440，EN 300 166 |
| ETSI(安全) | EN 60065，EN 60215，EN 60950-1 |
| 接收 | | |
| 灵敏度 | NXDN 3%误码率（6.25kHz/12.5kHz） | 0.20μV/0.25μV |
| NXDN 1%识码率  （6.25kHz/12.5kHz） | 0.32μV/0.45μV |
| DMR 5%识码率 | 0.30μV |
| DMR 1%识码率 | 0.45μV |
| 模拟 EIA 12dB SINAD  (12.5kHz/25kHz) | 0.25μV |
| 模拟 EIA 20dB SINAD  (12.5kHz/25kHz) | 0.45μV/0.35μV |
| 选择性 | 模拟12.5/25kHz | 68dB/76dB |
| 互调 | | 65dB |
| 杂波辐射 | | 65dB |
| 音频失真 | | 3% |
| 音频输出 | 3%失真 | 500mW/8Ω |
| 内置扬声器 | 5%失真 | 1000mW/8Ω |
| 发射 | | |
| 发射功率 | | 高5W/中4W/低1W |
| 杂散辐射 | | -36dBm≤1GHz，-30dBm>1GHcz |
| 剩余调频(模拟) | 12.5kHz/25kHz | 40dB/45dB |
| 调制失真 | | 3% |
| 数字协议 | NXDN | NXDN TS 1-A，NXDN TS 1-B，NXDN TS 1-C  NXDN TS 1-D，NXDN TS 1-E，NXDN TS 1-F |
| DMR | ETSITS102 361-1，-2，-3 |
| 调制类型 | | 16KOF3E，8K5F3E，8K30F1E，8K30F1D8K30F7W，7K50F2D，7K60FXE，7K60FXD4K00F1E，4K00F1D，4K00F7W，4K00F2D |

\*根据实际测量

上述数据是典型值。

固件和软件的升级细节和时间是不固定的，恕不预先通知。

由于技术不断地发展，以上数据有可能变更，恕不预先通知。

# 标配附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **背 夹**  **(KBH-11)** | IMG_8487 | **天 线**  **(KRA-26)** |  |
| **锂离子电池(KNB-57L)**  **(1900mAh)** | IMG_8476 |  |  |
| **快速充电器**  **(KSC-25LS)** |  | | |