

**NX-1308N-C3数字对讲机
产品规格书**

**建伍终端产品线**

**NX-1308N-C3数字对讲机产品规格书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **作者** | **审核者** | **备注** |
| V1.0 | 2022.12 | kenwus |  | 基线文档 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

版权所有日本JVC建伍株式会社保留所有权利

版权声明：

本文档著作权由日本JVC建伍株式会享有。

本文档中的信息随着KENWOOD建伍产品和技术的进步将不断更新。由于JVC KENWOOD集团技术的不断发展，以上指标数据若有变更，以KENWOOD的新发布资料为准，恕不另行通知。

NXDN®是JVCKENWOOD公司和ICOM公司的注册商标。

NEXEDGE®是JVCKENWOOD公司注册商标。

FleetSync®是JVCKENWOOD公司的注册商标。

AMBE+2™是Digital Voice Systems Inc公司的注册商标。

所有其他商标均为其各自持有人的财产。

目录

1 产品外观 4

2 产品特点 5

3 产品规格 7

4 标配附件 8

# 产品外观

 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  NX1K_BSC_LT_KRA27_KNB45L_LH00__LB_KBH10 | NX1K_BSC_TP_KRA27_KNB45L_LH010__LB NX1K_BSC_BT_KRA27_KNB45L_LH00__LB |  NX1K_STD_BK_KRA27_KNB45L_LH01__LB_KBH10 |

# 产品特点

* **符合NXDN**®**数字通信标准**

本系列产品采用NXDN®数字空中接口协议，采用FDMA(频分多址)方式。能够提供6.25kHz超窄带物理信道。优异的滤波技术保证了在弱电场情况下依然具有低误码率，能够提供相对远距离的通信。

* **优异的语音质量**

本系列产品采用AMBE+2声码器，能够准确的还原自然人声，并且适应不同的发声特点，为高质量的语音提供了坚实的基础。带有可优化数字处理器的发射/接收音频配置，包括音频均衡设置、自动增益控制、消噪、麦克风类型设置。加上高达1W的音频功率输出，保证复杂环境中也能够提供清晰悦耳的语音。

* **能够升级为NEXEDGE Type-D数字集群终端**

当配置了NEXEDGE Type-D集群软件后，能够作为集群终端在NEXEDGE Type-D集群系统中使用。提供高效、智能化的应用。

* **支持NXDN**®**常规工作模式**

语音业务支持组呼/全呼功能和个别选呼功能数据业务支持状态信息传输功能、短数据传输功能和传呼功能。此外，还提供64个RAN码（无线接入码）供选择使用，其作用类似模拟模式中的QT或DQT功能，保证可靠和有效的通信。

* **丰富的扫描功能**

具有双优先扫描、单优先扫描、单区域扫描、多区域扫描、普通扫描供选择使用。

* **多档发射功率选择**

无论是VHF频段还是UHF频段，发射功率可分为高、中、低3档。高功率可达5W，中功率4W，低功率1W，用户可以根据工作需要自由切换发射功率档，在保证通信可靠和节省电源消耗方面获得良好平衡。

* **常规多基站联网漫游**

能够检测来自各联网基站的信标信号，比较各基站的信号强度，自动切换到信号更好的基站使用，在各联网基站之间自动漫游，使用者无需手动切换基站。

* **其它功能**
	+ **通用功能:**
		- 7色LED指示灯
		- 操作语音提示
		- 声控发射
		- 紧急报警（可用户化定义简况)
		- 远程遥晕/复活/遥毙
		- 单兵作业安全提示
		- 大音量/小音量设置
		- 电子系列号码(ESN)
		- 语音加密
		- 符合美国军标MIL-STD-810 C/D/EJF/G
		- IP54/55防尘/防水等级
		- 支持扩展GPS /北斗定位与校时
		- 支持扩展500小时录音
	+ **NXDN数字模式**
		- 空中别名功能(仅发射)
		- 远程检查/监听
		- 延迟加入

# 产品规格

|  |
| --- |
| 总体规格 |
| 频率范围 | 400-470MHz |
| 信道数量 | 64信道/4区域 |
| 信道间隔 | 6.25/12.5kHz |
| 电源电压 | 7.5VDC±20% |
| 电池使用时间\*（5-5-90工作循环） | 约11小时（KNB-45L电池）约8小时（KNB-29) |
| 主机工作温度范围 |  - 30～+60℃ |
| 频率稳定度(-30～+60℃，25℃基准） | ±0.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 尺寸（宽x高x厚） 配KNB-45L 配KNB-29N | 54x123x33.5mm54x123x33.5mm |
| 重量本机配KNB-45L配KNB-29N | 175g295g361g |
| 接收部份 |
| 灵敏度数字 NXDN数字 1%误码率 NXDN数字 3%识码率 | 0.30μV/12.5kHz0.24μV/12.5kHz |
| 邻道选择性  | 60dB@12.5kHz |
| 互调 | 60dB@12.5kHz |
| 杂散响应 | 60dB@12.5kHz |
| 音频失真 | 小于7% |
| 音频输出功率 | 1W(内部扬声器） |
| 发射部份 |
| 发射功率 | 5W/4W/1W |
| 杂散响应 |  -30dBm>1GHcz  |
| 调频失真 | 小于2% |
| 调制类型 | 8K30F1D，4K00F1E，4K00F1D，4K00F7W，4K00F2D，8KOF1E，8K30F7W |

\*根据实际测量

上述数据是典型值。

固件和软件的升级细节和时间是不固定的，恕不预先通知。

由于技术不断地发展，以上数据有可能变更，恕不预先通知。

# 标配附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **背 夹****(KBH-10)** |  | **天 线****(KRA-27)** |  |
| **锂离子电池(KNB-45L)****(2000mAh)** |  |  |  |
| **快速充电器****(KSC-43)** |  |